|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Ena  Conf t  HostName R1  Int f0/1  Ip add 192.168.1.1 255.255.255.224  No shut  Int s0/0  ip add 192.168.1.33 255.255.255.224  Clock rate 64000  No shut  Int s0/1  Ip add 192.168.1.162 255.255.255.224  Clock rate 64000  No shut | Ena  Conf t  HostName R2  Int f0/1  Ip add 192.168.1.65 255.255.255.224  No shut  Int s0/0  ip add 192.168.1.34 255.255.255.224  Clock rate 64000  No shut  Int s0/1  Ip add 192.168.1.97 255.255.255.224  Clock rate 64000  No shut | Ena  Conf t  HostName R3  Int f0/1  Ip add 192.168.1.130 255.255.255.224  No shut  Int s0/0  ip add 192.168.1.98 255.255.255.224  Clock rate 64000  No shut  Int s0/1  Ip add 192.168.1.161 255.255.255.224  Clock rate 64000  No shut |
| Ena  Conf t  Router rip  Network 192.168.1.0  Network 192.168.1.32  Network 192.168.1.160  end | Ena  Conf t  Router rip  Network 192.168.1.32  Network 192.168.1.64  Network 192.168.1.96  end | Ena  Conf t  Router rip  Network 192.168.1.128  Network 192.168.1.96  Network 192.168.1.160  end |